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	Перечень мероприятий
	Принятые меры

	1. Санитарно-бытовое состояние

	Территория чистая, на проходах нет мусора и материалов
	

	На рабочих местах чистота и порядок
	

	На полу нет проводов, шнуров
	

	Зона работ ограждена и обозначена
	

	Мусор собирается в специальные мешки
	

	2. Огневые работы

	Наряд – допуск в наличии
	

	Работник, выполняющий огневые работы, прошел обучение по пожарной безопасности
	

	Место проведения огневых работ обеспечено первичными средствами пожаротушения
	

	Место проведения огневых работ убрано от горючих материалов в необходимом радиусе
	

	При перерыве в работе оборудование отключено
	

	Не используются провода без изоляции или с поврежденной изоляцией
	

	Использующаяся одежда и рукавицы без следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей
	

	Рабочие используют сварочные щитки, перчатки
	

	3. Средства индивидуальной защиты

	Работники постоянно используют спецодежду, спецобувь и другие СИЗ
	

	Работники обеспечены необходимыми сертифицированными СИЗ в зависимости от выполняемого вида работ
	

	Работники предварительно обучены правилам использования СИЗ
	

	Допуск работников только в исправной, чистой спецодежде и спецобуви
	

	Использование спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным локальным нормативным актам подрядной организации
	

	4. Защита от пожара

	Огнетушители расположены в доступных и необходимых местах
	

	Огнетушители исправны, с не истекшим сроком эксплуатации
	

	Курение только в специально отведенных местах
	

	5. Передвижные рабочие площадки (подъемники)

	Подъёмник не передвигается в  находящимися в люльке людьми
	

	В зоне работы подъёмника нет посторонних людей
	

	У водителя подъемника имеется удостоверение машиниста подъемника (вышки)
	

	Рабочий люльки имеет удостоверение рабочего люльки
	

	Использование в подъемнике средств защиты от падения
	

	6. Леса

	Рабочий настил, расположенный на высоте более 1,3 метра сплошной и имеет перильное, бортовое и промежуточное ограждение
	

	Все промежуточные настилы имеют горизонтальные или крестообразные перильные ограждения
	

	Леса выше 4 м имеют промежуточные настилы
	

	Никто не находится на лесах при их перемещении
	

	На леса должен быть нанесен инвентарный номер с дата поверки
	

	Леса установлены устойчиво. Передвижные леса закреплены опорами во избежание их случайного сдвига
	

	7. Проемы

	Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности
	

	Рабочее место и проходы к ним на высоте 1,3 м и более на расстоянии не менее 2 м от границы перепада по высоте ограждены временными ограждениями
	

	8. Лестницы

	Лестницы испытаны, дата испытания промаркирована
	

	Лестницу постоянно страхует внизу другой работник
	

	Страхующий лестницу использует защитную каску
	

	Работники не работают с двух верхних ступенек
	

	Сремянки полностью раздвинуты
	

	С лестницы не проводят огневые работы
	

	Длина приставной лестницы не более 5 м
	

	На опорных концах находятся наконечники или резиновые башмаки
	

	Лестницы с поврежденными ступеньками не используются
	

	Работники защищены от падающих сверху объектов
	

	9. Грузоподъемное оборудование

	Работники, использующие грузоподъемное оборудование, обучены
	

	Грузоподъемное оборудование имеет табличку с указанием регистрационного номера, датой следующего испытания, грузоподъёмностью
	

	10. Рабочие инструменты

	Электрические кабели не повреждены
	

	Самодельные инструменты не используются
	

	Работники, работающие с электроинструментом обучены и имеют II группу по электробезопасности
	

	11. Складирование

	Складирование в специально отведенных местах
	

	Материалы складируются и хранятся безопасно
	

	12. Работы в замкнутых пространствах

	Оборудование обесточено
	

	Все трубопроводы, подводящиеся к замкнутому пространству, перекрыты
	

	Емкость освобождена от продукта
	

	В состав бригады входит не менее трех человек – работающий, наблюдающий и ответственный исполнитель
	

	В зоне проведения работ нет посторонних лиц
	

	Обеспечивается контроль за состоянием воздушной среды
	

	Выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками «Не включать – работают люди!»
	

	Места проведения работ обозначены сигнальной лентой с предупредительными надписями «Работают люди» или «Ремонтные работы»
	

	Для освещения применяются механически защищенные светильники напряжением не выше 12 В
	






